崇仁楼财务云共享中心

网络环境重新布置项目询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院崇仁楼财务云共享中心网络环境重新布置项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

**一、采购项目名称及采购预算：**

采购项目名称：崇仁楼财务云共享中心网络环境重新布置项目

项目编号：HYXJ2023061

采购预算： 4.98万

**二、供应商资格条件：**

符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，同时应具备以下条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.企业资质条件：具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；

3.具有有效的企业安全生产许可证（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

4.项目经理（项目负责人）资格：

4.1具备机电工程专业二级及以上注册建造师（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

4.2具备项目负责人安全考核B证（须在有效期内），提供复印件并加盖公章。

**三、递交响应文件截止时间及地点**

递交响应文件截止时间：2023年11月27日13时 30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

**四、联系方式**

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：杨老师；电话：0513-85965600

2023年 11月 22日

**项目需求**

1. **采购清单及技术要求**

| **序号** | **名称** | **型号参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | UTP CAT6 | 箱 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 网络配线架 | 六类网络模块 | 个 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 理线架 | 　 | 个 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 网络跳线 | 6类,30cm-50cm | 根 | 148 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 机柜 | 800\*800\*2000 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 汇聚交换机 | ★ 交换容量≥1.36Tbps★ 包转发率≥426Mpps★ 固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展。★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)★支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。支持基础网络保护策略：限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。★ 支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 电源模块 | 70W交流电源模块 | 只 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 光模块 |  万兆模块 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 光模块 | 千兆模块 | 个 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 桥架 | 100\*200金属桥架 | m | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 光纤 | 8芯 | m | 400 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 辅材 | 光纤配线架、耦合器、熔接 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 原线路拆除 | 含原线路拆除、清运、课桌搬运 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  合计  | 　 | 　 |

备注：

1.总报价含机房老设备搬迁移位、原线路拆除、新线路敷设、设备安装调试、税金等与本项目有关的一切费用

2.核心设备：中标单位供货时需提供原厂叁年免费质保函（汇聚交换机）

**二、交货期限：**合同签订之日起 10 日内交付使用。

**三、付款方式：** 验收合格后，出具正式发票，采购单位在收到发票后一个星期内支付合同总额100%。

**供应商须知**

**一.适用范围：**本次采购项目。

**二.联合体：**不接受联合体询价。

**三.询价、履约保证金：**不收取询价、履约保证金。

**四.询价费用**：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

**五.响应文件组成：**为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、资质证明材料；

（二）技术、服务、报价部分

1、询价报价表；

2、投标货物品牌、型号详细技术参数描述或说明书，或产品彩页等技术佐证文件；（有则提供）

3、其他有关资料。

**六.询价报价**

（一）询价报价须以人民币报价。

（二）询价报价包括为完成本项目所需的材料、生产、人力、装卸、运输、安装调试、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

**七．响应文件装订**

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

**八．响应文件递交**

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

**九．评标办法**

评标委员会以潜在供应商报价为依据进行评标，合计总价最低者中标。

**附 件1:**

**询价报价表**

| **序号** | **名称** | **型号参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | UTP CAT6 | 箱 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 网络配线架 | 六类网络模块 | 个 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 理线架 | 　 | 个 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 网络跳线 | 6类,30cm-50cm | 根 | 148 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 机柜 | 800\*800\*2000 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 汇聚交换机 | ★ 交换容量≥1.36Tbps★ 包转发率≥426Mpps★ 固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展。★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)★支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。支持基础网络保护策略：限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。★ 支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 电源模块 | 70W交流电源模块 | 只 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 光模块 |  万兆模块 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 光模块 | 千兆模块 | 个 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 桥架 | 100\*200金属桥架 | m | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 光纤 | 8芯 | m | 400 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 辅材 | 光纤配线架、耦合器、熔接 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 原线路拆除 | 含原线路拆除、清运、课桌搬运 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  合计  | 　 | 　 |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。