**江苏航运职业技术学院**

**图文信息楼七氟丙烷气体灭火设备钢瓶检测充装项目**

**询价公告**

为满足消防气体灭火系统维护的需要，我校拟采取询价的方式对图文信息中心楼五楼自动化数字机房和一楼强电间气体消防灭火器进行七氟丙烷钢瓶检测和气体充装，现就有关事宜说明如下：

一、采购内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶（含新型平头阀装置)检测 | 90KG | 14 |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷钢瓶（含新型平头阀装置)检测 | 120KG | 4 |  |  |  |
| 3 | 七氟丙烷灭火剂充装 | 90KG | 14 |  |  |  |
| 4 | 七氟丙烷灭火剂充装 | 120KG | 4 |  |  |  |

以上采购内容报价包含所有与之项目产生的费用（如：运输费、税费、人工等）。总价不超过7万。

二、采购要求：

1.钢瓶检测需符合国家相关技术要求，并出具有效钢瓶检测报告；

2.七氟丙烷药剂质量检测需符合国家相关技术要求，并出具有效气体检测报告。

**三、供应商必须符合下列要求**
　　1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　（6）法律、行政法规规定的其他条件。
　　2.本项目的特定资格要求：
　　（1）供应商是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照，具有相应经营范围（复印件加盖公司公章）。

（2）供应商须提供七氟丙烷气体生产厂家针对此项目专项授权书，加盖原厂公章。气瓶充装厂家须同时具备气瓶检验证和气瓶充装证。
　 （3）参加投标的法人授权委托证书，法人代表及项目负责人（被授权人）身份证复印件；
　 （4）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，均无不良失信记录；
　 （5）近三年相关业绩证明（须提供合同或验收证明复印件）；
　　3、供应商注意事项：
　 （1）供应商应充分考虑该项目实施过程中的不确定因素，对所有充装的灭火设施的安全性进行检测，充装的气体及钢瓶必须符合国家相关标准，并附有相应的质量认证报告及安全期限。

（2）供应商报送响应文件需要提供正本1本，副本2本，资质文件和报价要分开密封并应装订成册。

**四、评定成交的标准**

询价小组从通过资格审查的供应商中按满足采购文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商；如出现两个或两个以上实质性响应采购文件要求且报价均为最低的供应商，则按签到顺序进行抽签确定成交供应商。

**五、供货时间及售后服务**

1．供货商负责设备运输、装卸及安装调试工作（费用由供货商支付）。

2．供货商应在合同签订后，30个日内完成检测、充装和安装调试，达到验收标准，本项目质保期为壹年，时间自验收合格之日起计算。交付延期或出现其他违规行为，按违约处理。

3.售后服务：24小时以内上门服务。

**五、违约处理**

1．不能按时交付使用，每延误1天扣合同金额的5％。

2．供应商承诺的质保期内发生产品问题，直接扣除100%质保金。

3．参加报价者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

**六、付款方式**

货到并安装调试验收合格后，支付合同款的90%。余款10%作为质保金在1年后一次付清。

**七、时间地点及联系方式**

报价人请于2022年11月8日9时30分前，把响应文件密封好，并注明报价项目、报价单位、联系电话，送达江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园一楼评标室

地址：南通市经济技术开发区通盛大道185号。

邮政编码：226010。

联系人：高老师

联系电话：0513-85960860

技术咨询：杨老师 0513-85965600

2022 年11月2日

江苏航运职业技术学院